별첨4-1		수요기업 과제소개서	LG이노텍

□ 출제과제명 : AI 및 광학 기반 비침습 연속혈당 모니터링(CGMS) 솔루션

◦ (현황) 인구구조 노령화에 따라 당뇨, 안질환, 신경 조절, 심혈관 질환 영역이 유망할 것으로 전망이 되며, 그 중 당뇨병의 경우 매년 발병률이 증가하고 있으며 당뇨 환자 혈당관리를 위한 연속형 혈당 관리 시스템이 필수적으로 요구됨

◦ (문제점) 기존 채혈방식은 채혈부위 통증, 감염우려, 일회성 평가의 단점이 있어 전통적인 채혈방식을 대체하기 위한 기술개발 요구가 오랫동안 있어왔으며, 혈당 변화를 24시간 이상 연속 측정하는 다양한 무채혈 혈당모니터링 방법이 연구되고 있음. 혈액 수준의 혈당 수치를 비침습적으로 측정 가능한 비침습 연속혈당측정(NI-CGM)은 아직 독보적인 기술이 없으며, 아직 정확도 및 연속 측정 성능에 있어 채혈 및 최소 침습 기기들에 비해 개선해야 할 과제가 많음

◦ (요구사항)

1) H/W: 다양한 광원기술을 활용한 측정방식 및 정확도 향상을 위한 센싱 솔루션 및 소형화 아이디어 (예시 : Terahertz 광원을 포함한 멀티 LED/PD 구성의 광학방식)

2) S/W : 혈당 모니터링 데이터를 활용한 AI 알고리즘 개발
(예시 : 광원의 파장대별 흡광/반사 계산을 통해 혈당 농도를 정확하게 도출할 수 있는 알고리즘 구현 및 당화혈색소 예측 AI 개발)

< 수요기업 기준요건 및 권장사항 >

◇ H/W 또는 S/W 둘 중 하나의 솔루션 제안 가능

◇ 헬스케어 디바이스 관련 사업 경험 우대

◇ 혈당 모니터링 데이터를 활용한 사업화 솔루션 제안 우대

◦ (활용계획) 비침습 연속혈당 모니터링(CGMS) 솔루션 개발 협력

- H/W: PoC 기간동안 기본 성능 검증/평가 → 향후 공동개발 과제 추진 또는 기술 License 검토

- S/W: AI 기술을 활용한 데이터 예측으로 당뇨 예방 AI 알고리즘 개발 → Wearable Device 확장 검토 시 만성 질환 모니터링에 활용
(향후 공동개발 과제 추진 또는 기술 License 검토)

◦ (제공 데이터) 해당사항 없음

별첨4-2		수요기업 과제소개서	안전보건공단

□ 출제과제명 : 전기화재 사고 방지를 위한 직류(DC) 아크검출장치 개발

◦ (현황) 정부는 2050 탄소중립 시나리오에 따라 신재생에너지 등 무탄소 전원 확대*를 통한 온실가스 감축을 추진 중에 있음

* 「제11차 전력수급기본계획」에서는 탄소중립 달성을 위해 2050년까지 2022년 전력소비량 547.9TWh의 2.2배인 최대 1,213.7TWh까지 예상하고 있음

※ 전기자동차 충전소, 태양광(PV), 에너지저장장치(ESS), 연료전지, 가전기기(SMPS), LED, 가변속도 드라이브(VSD) 등 보급사용에 따른 전기설비 변화 가속화

- 스마트팩토리 전력망의 경우 직류/교류(DC/AC) 하이브리드 운영으로 직류(DC) 전원 및 부하의 보급 확대가 예상되며,

- 연료전지, 에너지저장장치*(ESS), 태양광(PV) 및 LED 등 하이브리드 전력설비 사용에 따른 전기화재 증가 또는 대형사고** 확산 가능

* ESS 화재 발생 : (‘17년) 1건 → (’18년) 16건 → (’22년) 7건

** 쿠팡 물류센터 화재(‘21.6) 4,743억원 및 서천 전통시장 화재(‘24.1) 828억원 재산피해

◦ (문제점)「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서는 누전에 의한 감전 방지를 위하여 전기기계·기구에 누전차단기 설치를 규정하고 있으나,

- 직류(DC) 전력망에서의 전기화재 예방을 위한 아크검출장치에 대한 설치 규정 또는 기준은 없음

- 이에 산업부는 직류/교류 하이브리드망 확대 및 직류 부하 증가로 인한 전기화재 방지를 위해 직류 아크검출 기준(KEC*)을 제정 중에 있음

* KEC(한국전기설비규정) 214.2 화재 및 화상방지에 대한 보호 (214.2.1 전기기기에 의한 화재방지 및 522.3.2 과전류, 지락 및 아크 보호장치) 규정을 제·개정 심의중

- 그리고 교류(AC) 전력망의 경우에는 장기간 운영으로 인해 전기화재 예방을 위한 다양한 대책 및 기술이 산업현장에서 적용 중임

- 따라서 직류(DC) 전력망 및 부하 확대 운영에 따른 직류(DC) 아크검출장치를 개발하여 산업현장의 전기화재 방지대책으로 보급 필요

◦ (요구사항) UL 1699B 또는 IEC 63027 요구사항에 부합하는 직류(DC) 아크검출장치 개발 및 실용화

- 직류(DC) 전압 및 전류 측정을 위한 센싱(sensing)회로 개발

- 신호의 크기 비교 기반의 아크 고장 검출을 위한 알고리즘 개발

< 수요기업 기준요건 및 권장사항 >

◇ UL 1699B 또는 IEC 63027(DC arc detection and interruption in photovoltaic power systems)에 따른 동작 성능 만족 필요

◇ DC 아크검출장치 성능 및 특성을 확인할 수 있는 시험장치 및 기술 보유 필요

◦ (활용계획) 기술개발 및 실용화를 위한 컨설팅 및 산재예방사업 연계

- 전기화재 예방 신기술의 특허출원 및 기술허여를 위한 컨설팅

- 산업현장 보급 활성화를 위한 판로개척 및 공단 재정지원사업 연계

- 안전 신기술의 대외 공신력 제고를 위한 안전인증(KCs) 지원

◦ (제공 데이터) “해당사항 없음”

별첨4-3		수요기업 과제소개서	현대건설

□ 출제과제명 :  공동주택 입주민 건강관리 플랫폼

◦ (현황) 인구 고령화에 따른 건강 관심도 증가 및 젊은층의 건강에 대한 인식 변화로 건강에 대한 관심도 높음

- '집‘은 개인 의료 데이터 취득 및 맞춤형 의료 서비스 제공에 최적화된 장소로 시너지 효과 높음

◦ (문제점) 공동주택 입주민의 건강모니터링 및 건강관리 기술 부족

- 스마트폰 중심의 디지털 헬스케어 기술 발전으로 스마트홈과 디지털 헬스케어 기술의 연동성 부족

◦ (요구사항) 개인별 맞춤형 건강관리 솔루션을 제안하는 공동주택 입주민용 건강관리 플랫폼 개발

- 생성형 AI 기술을 활용한 데이터 기반 입주민 맞춤형 건강관리 시스템 개발 (운동, 수면 등 건강 관련 데이터 활용)

- 우수한 디지털 헬스케어 업체 기술 발굴 및 연동을 통해 언제든 스마트홈 접목 가능한 Ready to go 매칭시스템 개발

< 수요기업 기준요건 및 권장사항 >

◇ 다양한 디지털 헬스케어 회사의 기술을 통합 적용할 수 있는 개방형 API 개발

◇ 향후 기술 적정성 평가, 성능검증 및 특허권 확인 필요

◇ 협의에 따라 기술개발 범위 조정 가능

◦ (활용계획) 개발 완료된 기술의 사용성 검증 후 현대건설이 보유한 자체 스마트홈 플랫폼에 별도 건강관리 서비스로 적용 추진

◦ (제공 데이터) 당사 계획 중인 건강주택 추진 방향 및 개념