별첨6-1		수요기업 과제소개서	롯데건설

□ 출제과제명: 폐콘크리트 활용 고품질 순환골재 제조 및 활용 기술

◦ (현황) 천연골재 고갈 및 건설폐기물 발생량 지속 증가 이슈 해결을 위한 고품질 순환골재 활용 기술 및 상용화 방안 도출 필요

<그림 1> 고품질 순환골재 활용 기술 개발의 필요성

◦ (문제점) 폐기물이라는 사용자의 부정적 인식으로 사용한계 발생. 현재 순환골재는 80% 이상 성복토용, 도로보조기층용 등 주로 저부가가치 용도로 활용되고 있음

- 폐콘크리트 발생량에 따른 불연속적인 공급, 기존 콘크리트 해체 상태에 의존적인 일관적이지 않은 품질 등 문제해결이 필요함

- 천연자원 보존 및 향후 건설산업의 지속가능한 발전을 위해서는 건설폐기물 재활용 중심의 산업 생태계 변화가 절대적으로 필요함

<그림 2> 고품질 순환골재 활용 미비 사유 분석

◦ (요구사항) 순환골재의 용도 확장을 위한 고품질 생산 공급 체계 및 상용화 기술

- 순환골재 고품질 활용 제품 개발 (예시: 벽돌/블록 등 비구조재료 위주 2차 제품을 우선 개발하고 점층적 용도 확장을 통한 사용자 인식 개선, 이후 골조용 순환골재 등 고품질 자재화 달성 연계)

- 순환골재 생산 외 재활용율이 낮은 순환토사 활용 제품 개발
(예시: 순환토사 활용 2차 제품 제조•생산 기술 도출 및 사업화)

- 일관된 품질의 제품 생산 기술 및 공정 효율화 (예시: 폐기물 산업과의 체인 활성화, 해외유수 제조공정 탐방 & 기술도입 등 적극적인 솔루션 재고)

< 수요기업 기준요건 및 권장사항 >

◇ KS 품질 기준을 충족하는 건자재 중심 제품 개발 및 제조 공정 기술력 확보

◇ 단계별 순환골재 활용 기술 개선 및 적용 용도 확장 계획 수립

개발 기술 활용 시 건설사, 폐기물 처리업체, 레미콘사를 포함한 공사 주체별 수익구조 분석 요청

최종적으로는 개발 2차 제품의 공동 브랜드화, 골조용 고품질 순환-콘크리트 개발 등 장기적인 협업을 통한 사업 확장 목적

◦ (활용계획) 개발 기술 파일럿 설비 운영 구축 및 사업 확장 단계별 당사 현장 내 실증 적용 (‘24년 하반기~’25년 상반기 일정 논의)

- 협업 강화 및 기술 지원: 긴밀한 협력을 통한 생산 및 납품 과정에서의 원활한 소통을 지원하며 건설산업 연구자료 지원 제공

- 생산·공급 과정에서의 환경 영향실적 공유: 수요기업 ESG 경영지수 강화 및 스타트업 ESG 정책 활용 적극 권장

◦ (제공 데이터) 재활용품 연간 수요량, 개발 예상 건자재 사용량, 건자재 중점 품질관리 목적의 기술자료 등

※ 멘토링 기간 중 참여 스타트업과 개별 협의 예정

별첨6-2		수요기업 과제소개서	현대코퍼레이션

□ 출제과제명: 태양광 폐모듈 유래 고순도 분해 산물의 재활용 기술

◦ (현황) 태양광 폐모듈은 많은 양이 발생할 것으로 예상되고 있으나, 재활용을 위한 분해 공법이 명확·적합하지 않고, 태양광 폐모듈 분해 산물을 활용한 자원순환 방안이 아직 확립되지 않았음

◦ (문제점)

- 태양광 폐모듈은 매립이 금지됨에 따라 태양광 폐모듈은 반드시 재활용되어야 하는 폐기물이 되었으나, 현재 태양광 폐모듈을 올바르게 재활용할 수 있는 기술과 재활용 산물의 활용 방안이 부재, 태양광 폐모듈 분해 산물이 자원순환 원료로써 올바르게 사용되지 못하고 있음

- 수요기업은 국내외 소개된 공법 외 혁신적인 기술을 보유하고 있어, 태양광 폐모듈의 구성 성분(2페이지 참고 자료)을 고순도로 분해할 수 있는 선도적인 기술을 보유

	현대코퍼레이션 공법	기존 공법 (파쇄법)
태양광 폐모듈 유래 태양전지	<고순도 태양전지> 태양전지를 타겟하여 분리	<태양전지, 밀봉재, 백시트 혼합물> 구성성분을 분리하지 못함
태양광 폐모듈 유래 유리	<고순도 유리> 타 구성성분 (태양 전지 등) 불포함	<저순도 유리> 타 구성성분 포함

◦ (요구사항) 해당 고순도 분해 산물을 활용하여 실질적으로 자원순환에 사용하거나 이를 활용한 재활용 연구를 수행하고자 하는 파트너사 탐색 희망 (하기사항 중 택 1)

- 태양광 폐모듈 유래 고순도 태양전지의 재활용 방안 및 연구

- 태양광 폐모듈 유래 고순도 유리 소재의 재활용 방안 및 연구

- 이 밖의 태양광 폐모듈 유래 산물에 대한 재활용 방안

< 수요기업 기준요건 및 권장사항 >

◇ 기준요건: 제한 없음, 아이디어 단계의 기술 제안 가능

◇ 권장사항: 제한 없음, 도전적인 활용 방안의 제안 가능

◦ (활용계획)

- 태양광 폐모듈 유래 고순도 분해 산물 활용 방안에 대한 테스트 및 연구 결과에 따라, 태양광 폐모듈 유래 고순도 산물의 우선적 공급에 대한 파트너십 검토

- 기술의 단계에 따라, 필요시 현대코퍼레이션에서 투자 검토

- 기술의 단계에 따라, 필요시 Proof of Concept (POC) 지원

◦ (제공 데이터)

- 태양광 폐모듈 유래 고순도 분해 산물에 대한 분석 자료

- 태양광 폐모듈 유래 고순도 분해 산물 샘플 공급

◦ (참고자료)

<태양광 모듈의 구성 성분과 주요 물질>